← Back to Index

- flashcards
- answer markamap: de_dust2k

> [!работа]

> ###### плюсы работы:

> - небольшой вопрос по работе

> ###### минусы работы:

> - возможность выйти на пенсию фашистомнеобходимые навыки:

> [!NOTE] - Sure, here's an example answer to your question: "Yes, I ==can== definitely help you with that! Let me know what information you need and I will do my best to provide it for you."

kfc | eurasia | бк | супы | оружейная | фсбшня | канцелярия | офис | мусорщики | уровень
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 3 | -1 |  | 67 |  | шольц | 1 |  | 0
1 | -2 |  | 7 | 4 | байден |  | 1 |  | 1
|  |  |  |  |  | 3 |  | 2 | 2
> [!info]+ AI |  |  |  |  |  |  |  |  |
> |  |  |  |  |  |  |  |  |
> и ACK пакетами |  |  |  |  |  |  |  |  |
> RFC793 - это документ определяющий протокол управления передачей данных в сетях TCP/IP. Он описывает основные принципы работы TCP включая обработку SYN и ACK пакетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
> SYN (Synchronize) - это пакет отправляемый клиентом для установки соединения с сервером. Он содержит информацию о начальной последовательности байтов (sequence number) которую клиент предлагает использовать для передачи данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |
> ACK (Acknowledgement) - это пакет отправляемый сервером в ответ на полученный SYN пакет. Он содержит подтверждение о приеме SYN пакета и информацию о начальной последовательности байтов которую сервер предлагает использовать для передачи данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |

коротко о RFC793, в частности работа с SYN

> [!info]+ AI

> и ACK пакетами RFC793 - это документ, определяющий протокол управления передачей данных в сетях TCP/IP. Он описывает основные принципы работы TCP, включая обработку SYN и ACK пакетов. SYN (Synchronize) - это пакет, отправляемый клиентом для установки соединения с сервером. Он содержит информацию о начальной последовательности байтов (sequence number), которую клиент предлагает использовать для передачи данных. ACK (Acknowledgement) - это пакет, отправляемый сервером в ответ на полученный SYN пакет. Он содержит подтверждение о приеме SYN пакета и информацию о начальной последовательности байтов, которую сервер предлагает использовать для передачи данных.

> [!NOTE] Title Contentssfgjsfhj hgfjc

> Взаимодействие между клиентом и сервером при установке соединения происходит следующим образом: 1. Клиент отправляет SYN пакет с указанием своей начальной последовательности байтов. 2. Сервер получает SYN пакет и отправляет ACK пакет с подтверждением о приеме и своей начальной последовательностью байтов. 3. Клиент получает ACK пакет и отправляет еще один ACK пакет с подтверждением о приеме начальной последовательности байтов от сервера. 4. Соединение установлено и клиент и сервер могут начать обмен данными.